**Основные требования**

Название файла платы: печатная плата ППМ-001.zip

Вариант изготовления: срочное/серийное

Количество проводящих слоев: 2

Материал основания: FR4 HiTg170

Толщина материала (ОПП, ДПП)/Общая толщина платы ( МПП), мм : 0,5

Толщина фольги, мкм: 18

Финишное покрытие площадок: ImAu (иммерс. золото)

Наличие маски: маска с 2 сторон

Наличие маркировки краской: отсутствует

Монтаж: не требуется

**Дополнительные требования**

Выполнить электротестирование

Проверить на обрыв и кз Допуск на габаритные размеры по ГОСТ 25346-89, 12 квалитет Плата с металлизированными полуотверстиями Kонтур неметаллизированного выреза в плате в drill-файле: ContourNonPlated.ncd