Приложение №2

К техническому заданию на обслуживание ТСБ АЛК АО «НИИМЭ»

Перечень оборудования структурно-кабельной сети АЛК, подлежащего регулярному обслуживанию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. измерения | Кол-во |
|  | Коммутатор Huawei S1720-52GWR-PWR-4X | S1720-52GWR-PWR-4X | шт. | 5 |
|  | Коммутатор Huawei S1720X-16XWR-E | S1720X-16XWR-E | шт. | 1 |
|  | KVM переключатель, 1 user PS2/USB/VGA консоль LCD 17", 8 cpu/ портов/port (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 60Hz (40м), 1U 19" | KL1508AM-AXA-RG | шт. | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием мощности APC SRT10KXLI, SRT, 10000VA/10000W, On-Line | APC SRT10KXLI | шт. | 1 |
|  | ИБП APC SMT1500RMI2U Smart-UPS 1500VA | APC SMT1500RMI2U | шт. | 4 |
|  | Инжектор РоЕ. Пассивный Fast Ethernet на 12 портов. | Midspan-12/P | шт. | 10 |