Приложение №1

К техническому заданию на обслуживание ТСБ АЛК АО «НИИМЭ»

**Перечень оборудования структурно-кабельной сети АЛК, подлежащего регулярному обслуживанию**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Перечень оборудования системы охранного телевидения** | | | |
| № п/п | Оборудование | Кол-во | Примечание |
|  | Видеорегистратор (сервер) «Trassir» | 1 | Установлен в серверной на 18 этаже, обеспечивает запись с камер видеонаблюдения на 14,15,16,18 этажах здания АЛК |
|  | Видеорегистратор 16 канальный «Pinetron» | 1 | Установлен на 1 этаже АЛК на посту охраны, обеспечивает запись с камер видеонаблюдения расположенных на 1, 2, 3, 4 этажах здания АЛК и в подвальном помещении. |
|  | Монитор 19” | 2 | Установлены на 1 и 18 этажах |
|  | Видеокамера аналоговая | 26 | Из них 9 камер расположены на 1 этаже, 2 камеры на 2 этаже, 2 камеры на 3 этаже, 2 камеры на 4 этаже, 3 камеры на 14 этаже, 3 камеры на 15 этаже, 3 камеры на 16 этаже 2 камеры на 18 этаже, 2 камеры в подвальном помещении. |
| **Перечень оборудования системы контроля и управления доступом** | | | |
|  | Контроллер доступа Bolid С2000-2 | 14 |  | |
|  | Считыватель бесконтактных карт Bolid Proxy 3M, 5M | 33 |  | |
|  | Замок электромагнитный | 14 | Установлены на дверях серверной ОБ, ОИТ, на дверях 7,14,15,16 этажей, на двери подвального помещения. | |
|  | Кнопка аварийной разблокировки двери | 14 | Установлены на дверях серверной ОБ, ОИТ, на дверях 7,14,15,16 этажей, на двери подвального помещения. | |
|  | Турникет Perco 2 | 2 | Входная группа АЛК | |
|  | Компьютер с ПО «Орион Про» СКУД, ОС | 3 | Установлены на посту охраны, серверной ОБ и в помещении отдела безопасности, служат для управления и мониторинга системами безопасности АЛК | |
|  | Монитор 19” | 3 | Установлены на посту охраны, серверной ОБ и в помещении отдела безопасности, служат для управления и мониторинга системами безопасности АЛК | |
| **Перечень оборудования охранной сигнализации** | | | |
|  | Извещатель охранный Bolid С2000-ИК | 24 | Установлены на 2,7,18 этажах | |
|  | Извещатель охранный Bolid C2000-CT | 7 | Установлены на 2-ом этаже | |
|  | Извещатель охранный Bolid C2000-СМК | 11 | Установлены на 2,7,18 этажах | |